所有差分对全部按照100ohm差分阻抗要求制作。

参考相邻层。1-2/4-3

图片包含 电子, 游戏机, 电路

描述已自动生成

电子设备的屏幕

中度可信度描述已自动生成